KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADANA FABRİKASI

Kamu İçin Bilgi Notu

|  |  |
| --- | --- |
| İşletmenin Ünvanı: | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADANA FABRİKASI |
| Ticari Ünvanı: | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADANA FABRİKASI |
| Adresi: | Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Celal Bayar Bulvarı No: 21 Sarıçam Adana |
| Telefon Numarası: | TEL : 0322 394 5308 |
| Faks Numarası: | FAKS : 0 322 3945309 |
| E-Posta: | info@keas.com.tr |
| Web adresi: | www.keas.com.tr |
| Vergi Numarası: | Büyük Mük.V.D.-5270048012 |

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “BEKRA Bildirim Sisteminde yer alan bildirim dâhilindeki maddeler formaldehit ve metanol’dür.

Kastamonu Entegre Ağaç San.Tic. A.Ş. Adana Fabrikası bünyesinde bulunan Tutkal Üretim Tesisi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e göre üst seviyeli bir kuruluştur. Tutkal üretim tesisinde metanolden formaldehit üretimi yapılmakta, üretilen formaldehit ile panel levha üretiminde gerekli olan tutkal reçine üretimi yapılmaktadır.

Kastamonu Entegre Ağaç San.Tic. A.Ş. Adana Fabrikası’nda Güvenlik Raporu ile ilgili olarak iletişime geçilecek yetkili kişi ve iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AD SOYAD** | **GÖREV/****UNVAN** | **İŞ TELEFONU** | **CEP TELEFONU** | **ADRES** | **E-POSTA** |
| **Ümit CANPOLAT** | Adana Fabrika Direktörü | 0 322 3945308 | 0 530 1730965 | H. Sabancı O.S.B Celal Bayar Bulvarı No: 21 Sarıçam, Adana | umit.canpolat@keas.com.tr |

Metanol tank sahası yaklaşık 1000 m2’lik dayk alanı içerisinde, her biri 2450 m3’lük (1750 ton ürün kapasiteli) iki adet tank bulunmakta olup, her bir tank üzerinde ikişer adet basınç vakum ventili, yangın algılama ve söndürme sistemi bulunmaktadır.

Tablo-1 Tesiste Bulunan Tehlikeli Maddelere İlişkin Tehlike Tanıtımları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Formaldehit** | **Metanol** |
| **Toksikoloji** | Akut Toksik Göz Tahrişi | Cilt TahrişiYutulması Halinde Toksik |
| **Alevlenirlik** | Alevlenir değil | Alevlenir Sıvı |
| **Kararlılık** | Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.  | Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.  |
| **Ekotoksik Veriler** | Sınıflandırılmamış | Sınıflandırılmamış |

Tesiste Bulunan Tehlikeli Maddelere İlişkin Acil Durum ve Yangınla Mücadele Tedbirleri

Tutkal İşletme metanol ve formaldehit tank sahası genelinde yeterli sayı ve kapasitede yangın hidrant ve dolapları mevcut olup, ayrıca mobil köpük söndürme cihazları ve manuel köpük söndürme monitörleri bulunmaktadır.

Metanol tankları tank içinde yangın durumunda yangını ilk aşamada otomatik olarak tespit etmeyi sağlayacak termal kamera sistemi ile donatılmıştır.

Metanol tank sahası tank içi ve formaldehit dayk alanında otomatik devreye giren ve köpüklü yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca yangın durumunda devreye girmek üzere komşu tankların soğutulması için gövde sprinkler sistemi ile donatılmıştır. Köpük sisteminde alkol dirençli AR-AFF tip köpük kullanılmıştır.

Tesiste acil durumlara karşı 7/24 prensibiyle acil durum ekipleri bulundurulmaktadır.